Compact CVB Series™ inclined screens’ technical specifications

| **Model** | **Deck dimension (m)** | **Decks** | **Power (kW)** | **MV vibrator** | **Weight** | **Capacity** | **Top deck max. opening (mm)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CVB1540-2 | 1.5 x 4.0 | 2 | 15 | MV2 | 3,150 | 300 | 75 |
| CVB1540-3 | 1.5 x 4.0 | 3 | 15 | MV2 | 4,050 | 300 | 75 |
| CVB1540-4 | 1.5 x 4.0 | 4 | 15 | MV2 | 5,000 | 300 | 75 |
| CVB1845-2 | 1.8 x 4.5 | 2 | 15 | MV2 | 4,200 | 400 | 75 |
| CVB1845-3 | 1.8 x 4.5 | 3 | 15 | MV2 | 5,200 | 400 | 75 |
| CVB1845-4 | 1.8 x 4.5 | 4 | 15 | MV2 | 6,800 | 400 | 75 |
| CVB2050-2 | 2.0 x 5.0 | 2 | 15 | MV2 | 4,700 | 600 | 75 |
| CVB2050-3 | 2.0 x 5.0 | 3 | 22 | MV3 | 6,300 | 600 | 75 |
| CVB2050-4 | 2.0 x 5.0 | 4 | 22 | MV3 | 7,600 | 600 | 75 |
| CVB2060-2 | 2.0 x 6.0 | 2 | 22 | MV3 | 6,500 | 800 | 75 |
| CVB2060-3 | 2.0 x 6.0 | 3 | 22 | MV3 | 8,500 | 800 | 75 |
| CVB2060-4 | 2.0 x 6.0 | 4 | 30 | MV4 | 10,400 | 800 | 75 |
| CVB2661-2 | 2.6 x 6.1 | 2 | 22 | MV3 | 11,000 | 1000 | 75 |
| CVB2661-3 | 2.6 x 6.1 | 3 | 30 | MV4 | 13,000 | 1000 | 75 |
| CVB2661-4 | 2.6 x 6.1 | 4 | 30 | MV4 | 15,000 | 1000 | 75 |